***Bài 3:* GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK**

**VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC**

**I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:**

- Do Kỹ sư người Nga có tên là M. Kalatnhicop chế tạo năm 1943, đến năm 1947 được đưa vào sử dụng.

- Năm 1956 Trung Quốc sản xuất kiểu AK56 (K56)

- AK: là từ viết tắt của A: Automat – tự động

K: Kalatnhicop

- Hiện nay có 2 loại: AK thường và AK cải tiến: AKM, AKMS.

**1. Tác dụng, tính năng chiến đấu:**

- Là loại súng tự động bắn được cả liên thanh và phát một, được trang bị cho từng người để tiêu diệt sinh lực địch, có thể để đánh gần bằng lưỡi lê và báng súng.

- Súng sử dụng kiểu đạn 1943 ( Liên Xô), kiểu đạn 1956 ( Trung Quốc) và một số nước sản xuất.

+ Đạn K56 có các loại đầu đạn: đạn thường, đạn vạch đường, đạn xuyên cháy, đạn cháy.

+ Hộp tiếp đạn có 30 viên.

- Tầm bắn: ghi trên thước ngắm:

+ AK thường: 800m

+ AK cải tiến: 1000m.

- Tầm bắn hiệu quả: 400m; hỏa lực tập trung: 800m; bắn máy bay, quân nhảy dù: 500m.

- Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0,5m: 350m; mục tiêu cao 1,5m: 525m.

- Tốc độ bắn của đầu đạn: AK thường: 710m/s; AK cải tiến: 715m/s.

- Tốc độ bắn: Theo lý thuyết: 600 phát/phút; chiến đấu: bắn phát một: 40 phát/phút; bắn liên thanh: 100 phát/phút.

- Khối lượng của súng là 3,8 kg; AKM: 3,1 kg; AKMS: 3,3 kg. Khi đủ đạn nặng thêm 0,5 kg.

***2*. Cấu tạo của súng**:

Gồm 11 bộ phận:

1***.*** Nòng súng

2. Bộ phận ngắm

3. Hộp khoá nòng và nắp hộp khóa nòng

4. Bệ khoá nòng và thoi đẩy

5. Khoá nòng

6. Bộ phận cò

7. Bộ phận đẫy về

8. Ống dẫn thoi và ốp lót tay

9. Báng súng và tay cầm

10. Hộp tiếp đạn

11. Lưỡi lê.

**3.Cấu tạo của đạn K56:**

Gồm 4 bộ phận chính:

1. Võ đạn

2. Hạt lữa

3. Thuốc phóng

4. Đầu đạn.

**4.Sơ lược chuyển động của súng: (SGK)**

**5. Cách lắp và tháo đạn: (SGK)**

**6. Tháo và lắp súng thông thường:**

a. Quy tắc chung:

- phải nắm vững cấu tạo của súng

- chọn nơi khô ráo, sạch sẽ

- trước khi tháo, lắp phải khám súng

- phải dùng đúng phụ tùng, làm đúng thứ tự động tác, không được đập, bẩy làm hư súng.

b. Thứ tự, động tác tháo và lắp súng:

-Tháo súng: theo các bước:

+ Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng.

+ Tháo ống phụ tùng

+ Tháo thông nòng

+ Tháo nắp hộp khóa nòng

+ Tháo bộ phận đẩy về

+ Tháo bệ khóa nòng và khóa nòng

+ Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên.

- Lắp súng: Làm ngược lại quá trình tháo (bộ phận nào tháo sau thì lắp trước ).